**BERTECH Impermeabilizante TOTAL**

Super cubritivo. Efecto REFLEX.

Identificación comercial: VERDE

Presentación: 20 kilos.

**Descripción:**

**BERTECH Membrana Liquida**

**Preparación de la superficie:**

* Quitar pinturas vieja descascarada con espátula, cepillo de alambre, etc
* Barrer ó baldear la superficie.
* Si hubiera grasa u orin, lavar con detergente..
* Enjuagar con abundante agua.
* Dejar secar 24hs.

**Aplicación:**

* Aplicar imprimación diluyendo BERTECH con 5% de agua con rodillo.
* Dejar secar según condiciones ambiente

**Sellado de juntas y Fisuras.**

* Aplicar BERSELL Multiuso Juntas y Grietas con espátula en rajaduras, fisuras, uniones del techo, respiraderos, caños, rejillas, juntas, etc.
* Aplicar 2 ó 3 manos de BERTECH TOTAL , diluida en agua.
* Dejar secar entre 4 y 24hs entre manos, según época del año.

Ver condiciones de secado

**Rendimientos:**

* BERTECH TOTAL : 9 m2 x litro x mano